# 采购需求

**一、采购需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **简要技术指标** | **数量** | **备注** |
| 1 | 就业服务站装修 | 详见工程量清单 | 1 |  |

**二、项目概况**

就业服务站装修

**三、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范**

3.1规范要求：国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范。依据施工清单和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准；若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

3.2若图纸中出现跟下述技术规范相违背的地方，须以下述国家规范为准。

3.2.1《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001—2010）；

3.2.2《建筑制图标准》（GB/T50104—2010）；

3.2.3《建筑设计防火规范》 （GB50016—2014）；

3.2.4《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017[2017年版] ）；

3.2.5《建筑工程设计文件编制深度规定》 2008版；

3.2.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010 [2013年版] ）；

3.2.7《民用建筑设计通则》（GB50352—2005）；

3.2.8《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001版）；

3.2.9《中华人民共和国工程建设标准强制性条款——房屋建筑部分2013年版》；

3.2.10《绿色建筑标准评价》（GB/T 50378—— 2014 ）；

3.2.11《民用建筑隔声设计规范》（GB/50118— 2010）；

3.2.12《公共建筑节能设计标准》（GB50189-20）；

3.2.13《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209— 2010 ）；

3.2.14《砌体工程施工质量与验收规范》（GB 50203— 2011 ）；

3.2.15《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 354-2014）；

3.2.16《蒸压加氣混凝土砌块建筑构造》（03J 104）；

3.2.17《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133—2001）；

3.2.18《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》（GB50224— 2010 ）；

3.2.19《室内空气质量国家标准》（GB/T18883— 2002 ）；

3.2.20《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300——2013）；

3.2.21《2010年最新建筑工程施工技术考核、评定标准与工程质量验收规范及国家强制性条文》（2010年版）；

3.2.22《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

3.2.23《办公建筑设计规范》（JGJ67—2006）。

3.3上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，供应商应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。